附件2：
设备功能需求参数
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	用途功能需求概述
	备注

	1
	便携式γ谱仪（碘化钠晶体）
	1
	台
	用于放射卫生现场应急检测、环境辐射监测及核素识别工作。
1. 核素识别与能谱分析：能够快速、准确地判别环境及样品中放射性核素的种类；
2. 具备环境剂量当量探测和放射源定位功能；
3. 现场应急与搜寻：具备放射源搜寻、核素快速识别及声光报警功能。
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